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	基础信息栏

	项目名称
	二连海关宣传项目

	采购预算
	120,000.00元

	评审方法
	 最低价法
 综合评分法

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	
1.具有独立法人资格，能够承担本项目实施。
2.提供其他书面资质证明材料，包括：工商营业执照或三合一证照复印件、法人授权书、具备独立承担本项目实施能力承诺书。

	★
实质性需求
	【以下内容需提供承诺函、安全承诺书并加盖单位公章】
一、图片展展板及配套设施需求
（一）照片修整和版面设计要求
照片修整标准：对所有用于展板的照片进行专业精细化修整，确保照片清晰度、对比度、亮度达到高端展览级标准，去除照片瑕疵、杂点、阴影，还原照片真实细节与色彩；对模糊、褪色、变形的照片进行修复处理，保证照片整体质感统一，与视频画面、展板整体视觉风格保持一致，贴合项目核心主题与海关影像的专业调性。
版面设计要求：结合项目核心主题与视觉基调，进行定制化版面设计，布局合理、层次分明，图文搭配协调，重点信息突出，整体风格简洁大气、专业严谨；设计需兼顾实用性与美观性，文字字体、字号、颜色统一规范，排版整齐规整，避免杂乱无章；版面设计需与展板尺寸（3m高×1m宽）精准匹配，确保设计内容完整呈现，无裁切、无遗漏，同时与视频内容、展板材质形成呼应，提升整体展览的视觉统一性与专业质感；设计完成后需提供设计小样供确认，根据反馈进行修改完善，直至满足需求。
（二）展板版面制作要求
规格数量：共计23块展板，单块标准尺寸为3m高×1m宽，厚度不低于4cm，尺寸精准无偏差，整体规格统一规整，确保拼接陈列时视觉连贯、无高低错落。
材质工艺：采用高规格写真哑膜材质制作版面，画面色彩还原度高、无反光、不褪色，色彩饱和度与视频画面色彩保持一致，贴合整体视觉基调；采用纯手工精细贴覆工艺，贴覆平整无气泡、无褶皱、无翘边，边缘切割整齐光滑，无毛刺、无破损，确保版面质感细腻、经久耐用，长期陈列不易出现脱胶、发黄等问题，整体质量达到高端展览级标准。
画面要求：版面画面清晰锐利，细节呈现完整，色彩精准无偏差，贴合项目核心主题与视觉风格，与视频内容形成呼应，确保图文信息传达清晰、视觉效果美观大气。
（三）移动无缝展板墙要求
规格数量：配套23套移动无缝展板墙，单套尺寸与展板版面完全匹配，为3m高×1m宽，厚度不低于3cm确保展板完美贴合安装，无缝隙、无松动。
材质品质：采用高端优质双面白板材质，板面平整光滑、耐磨耐刮、易清洁，可反复擦拭复用，双面均可用于展示，实用性强；边框采用高强度铝合金封边，封边紧密牢固，无缝隙、无变形，抗氧化、耐腐蚀，长期使用不易生锈、掉漆；整体材质环保无异味，符合安全展览标准，承重性能优异，确保3m高度稳固不摇晃、不变形。
移动性能：配套高品质平衡支撑轮，轮体采用耐磨静音材质，转动灵活顺畅，无卡顿、无噪音，承重能力强，可轻松移动展板墙，方便调整陈列位置；支撑轮具备可靠的锁止功能，锁定后稳固不滑动，确保展板墙陈列时安全稳定，避免倾倒风险，整体移动与固定性能达到高端展览专业级别。
（四）图展照明设备要求
规格数量：配套23个图展照明LED白光挂式射灯，与23块展板一一对应，确保每块展板都能获得均匀充足的照明。
品质标准：采用高端优质LED光源，白光色温均匀（4000K-5000K自然光白），光线柔和不刺眼、无眩光、无频闪，显色指数高（CRI≥90），能真实还原展板画面的色彩与细节，提升展板视觉呈现效果；射灯材质坚固耐用，外壳采用抗氧化、防腐蚀材质，使用寿命长，节能省电，稳定性强，不易出现故障。
安装要求：挂式设计，安装便捷牢固，可灵活调整照射角度，确保光线精准覆盖整个展板版面，无照明死角，光线分布均匀，与展板、展板墙搭配协调，整体提升展览的专业质感。
（五）展板及配套设施交付与服务要求
交付时限：3天内完成所有展板版面设计、制作、展板墙组装、射灯安装调试，确保所有设施均可正常使用，不影响整体展览进度。
质量保障：所有展板、展板墙、射灯均采用高端优质材质与工艺，确保质量达标、经久耐用，交付时提供质量检测报告，确保无任何质量瑕疵。
配套服务：提供完善的后期服务，包括展板版面的修改、更换、展板墙与射灯的故障维护、安装调试指导等，及时响应需求，确保使用期间所有展板及配套设施正常运行。
二、视频拍摄及剪辑要求
（一）满足影像视频基础规格要求
画质标准：遵循广播级超清标准，交付1080P/4K高分辨率成片，确保多终端（手机竖屏/PC横屏/线下大屏）呈现无损画质。
色彩空间：采用国际通用的Rec.709或更高色彩空间标准，确保品牌视觉色彩的精准还原。
交付格式：统一输出便于全网分发的高码率MP4/H.264格式，以及用于客户留存的高质量无损MOV/ProRes源文件格式。
（二）提供专业脚本设计服务
定制化叙事逻辑：根据客户诉求，进行定制化的创意编剧，确保8分钟内的起承转合能有效吸引受众并传达核心信息。
电影级分镜头脚本：绘制专业的故事板，将文字转化为视觉画面，精确标注每一个镜头的景别、机位、构图与时间分配。
动态预演测试：把控整体视频作品的行进节奏，提前锁定成片的视觉节奏与视听卡点，避免后期方向性偏差。
（三）提供专业美术风格服务
一贯的视觉基调：构筑核心画面的“风格测试图”，确立整片的色彩矩阵、材质质感与光影氛围与核心主题一致。
高精度资产开发：包含独家角色三视图设定、服装道具精细化绘制、以及符合影像作品角色设定的全套场景概念设计。
物理材质精细细腻：能对画面中的核心元素进行材质定义（如布料的纹理、金属的光泽、皮肤的哑光感），提升画面的工艺感。
（四）提供专业后期渲染合成与包装服务
具备多通道深度合成能力,能将动画主体、背景、特效、光影等不同图层进行多节点深度合成，增加画面层次。
专业级视效与包装：植入光斑、粒子、烟雾等环境特效，并配合提供进行片头片尾及核心字幕的视觉包装，同时片中要融入老照片并进行动态处理。
影视级专业调色：统一全片色调，强化情绪氛围。
全景声音效工程：提供专业中文配音，辅以精准的环境拟音与版权背景音乐（BGM），完成高标准的48kHz多轨道混音输出。
（五）作品交付时限要求
视频供应商交付效率高，交付时间要求在2天以内完成,并提供相应的视频销售服务,包括视频细节的修改,及故障维护等。



	评审因素
	评审方法按照最低价法。



