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比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	东乌海关微小气候监测仪设备采购项目

	需求部门
	中华人民共和国东乌海关

	采购预算
	13.5万

	审批文件
	——

	经费来源
	财政拨款

	评审方法
	√最低价法
综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%）

	编制人
	

	复核人
（科室负责人）
	

	审核人
（主管关领导）
	

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1、法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明；报名人出示身份证原件，提供复印件；报名人出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”。
2.具有独立承担民事责任的能力。
3.具备销售该类货物应具备的相应资质。
4.提供货物质量保证承诺书。
5.提供相关营业执照、经办人授权等材料。
6.三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面证明（须有“信用中国”或“中国政府采购网”等机构查询记录）。
7.能够及时提供售后服务。

	★
实质性需求
	一、设施设备需求：
设备名称：微小气候监测仪
需求数量：1套
主要技术指标：
1、 微小气候监测仪采用一体化设计，集成CO2、CO、甲醛、可吸入颗粒物（PM2.5和PM10）、温度、湿度、风速、噪声、照度、可燃气体、烟雾等于一体；系统模块化设计，便于维护和升级扩容。  
2、 微小气候监测仪可单独工作，也可组成监测网络，多台监测仪的数据可通过云平台，在服务器端同时显示。
3、 能够显示所有探测器的名称、测量数值、实时曲线、实时报表。软件具有报警提示功能，采用声光的形式报警，可设置和修改各个探测器报警阈值，自动存储报警记录，报警记录可按日期进行查询。
4、 安装方式:固定式、半固定式、移动式。
5、 数据传输方式:以太网、4G、WIFI。
6、 显示屏:7寸彩色，电容触摸屏，可通过仪器界面直接进行仪器操控。
7、 工作环境:0-50℃/5-95%非凝露。
8、 工作电压:AC200-250V、50/60HZ。 
9、 内置可充电锂电池和外接交流电供电方式，如果外电源断开后，内置电池可供仪器工作不小于8小时上。
10、 功率：≤12W。
11、 重量：≤2.5Kg。
12、 尺寸：≤308mm×218mm×48mm(L×W×H)。 
二、服务要求：上门安装调试、质量三包、售后退换、应急响应。
三、供货地点：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸。
四、支付方式：验收合格后付全款，采购方付款前需要供货方开具发票等结算材料。
五、成交条件：符合采购要求且报价最低的供应商为成交供应商。成交供应商应在规定时间内与采购人签订合同。若成交供应商无正当理由放弃成交、未按时签订合同构成违约的，应向采购人书面说明，并支付违约金。违约金的计算方式为：本项目预算金额的3%，采购人有权取消其成交资格，并可按报价由低到高的顺序顺延确定下一候选供应商为成交供应商。
六、供货方式：自合同签订之日起15天交货。
七、产品质保期：不低于1年。

	评审因素
	

	其他因素
	1、公告期限（3个工作日）
2、响应文件份数（2份）




