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比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	东乌海关监管类设备（对讲机）采购项目

	需求部门
	中华人民共和国东乌海关

	采购预算
	6万

	审批文件
	——

	经费来源
	财政拨款

	评审方法
	√最低价法
综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%）

	编制人
	

	复核人
（科室负责人）
	

	审核人
（主管关领导）
	

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1、法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明；报名人出示身份证原件，提供复印件；报名人出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”。
2.具有独立承担民事责任的能力。
3.具备销售该类货物应具备的相应资质。
4.提供货物质量保证承诺书。
5.提供相关营业执照、经办人授权等材料。
6.三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面证明（须有“信用中国”或“中国政府采购网”等机构查询记录）。
7.能够及时提供售后服务。

	★
实质性需求
	一、设施设备需求：
设备名称：对讲机
需求数量：15台
主要技术指标： （以1台为例）
1、基本规格
警用版：350–400 MHz (PDT)
信道容量：32个
信道间隔：12.5 / 25 kHz
工作模式：数字集群
2、发射参数
输出功率：
UHF：高 4W / 低 1W
VHF：高 5W / 低 1W
调制：12.5kHz (4-FSK) / 25kHz (2-FSK)
音频功率：0.5W
3、接收参数
灵敏度：
数字：0.14–0.25 μV (5% BER)
模拟：0.3–3 μV (12dB SINAD)
邻道选择性：60dB (12.5kHz) / 70dB (25kHz)
4、物理与环境
尺寸：130.3 × 55.2 × 41.1 mm (含2450mAh电池)
重量：约 300g (含电池)
防护：IP68 (2米水深30分钟)
军标：MIL-STD-810C/D/E/F/G (防震、防尘、防潮)
防爆：Ex ibIICT4 / Ex ibIICT130°C (粉尘防爆)
5、电池与续航
电压：7.5V
电池：2450mAh 锂电
续航：
数字：约 15.5小时
模拟：约 13小时
低功耗：最长 28小时
6、高级功能
蓝牙：4.0 (音频+数据)
Wi-Fi：802.11b/g/n 
智能音频：自动降噪、音量自适应
二、服务要求：上门安装调试、质量三包、售后退换、应急响应。
三、供货地点：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸。
四、支付方式：验收合格后付全款，采购方付款前需要供货方开具发票等结算材料。
五、成交条件：符合采购要求且报价最低的供应商为成交供应商。成交供应商应在规定时间内与采购人签订合同。若成交供应商无正当理由放弃成交、未按时签订合同构成违约的，应向采购人书面说明，并支付违约金。违约金的计算方式为：本项目预算金额的3%，采购人有权取消其成交资格，并可按报价由低到高的顺序顺延确定下一候选供应商为成交供应商。
六、供货方式：自合同签订之日起15天交货。
七、产品质保期：不低于1年。

	评审因素
	

	其他因素
	1、公告期限（3个工作日）
2、响应文件份数（2份）





