附件1
比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	包头海关综合技术服务中心2026年度设备计量校准服务项目

	采购预算
	58000元

	评审方法
	最低价法
综合评分法（权重：价格30%、评审因素70%）

	详细需求栏

	★说明
	1、不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2、详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。注：本采购项目为固定单价采购模式，比价方式以各设备计量校准费用总和进行比价，采购清单以实际发生量乘以供货方投标单价进行结算，总额不超过预算金额。

	★资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _GoBack]2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.供应商在信用中国网(http://www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(http:/www. ccgp.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.供应商须具备检定校准的相关资质。即：法定计量检定资质、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）出具的实验室认可证书（符合ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》）。
5.业绩要求：供应商提供自2024年1月1日至递交响应文件截止时间，所完成的类似项目业绩至少2份。业绩要求：合同原件扫描件含签字页
6.项目组人员要求：供应商主要检测人员数量不低于5人，项目负责人需一级注册计量师，其他检测人员均具有一级或二级注册计量师证书。人员证明需提供社保证明。

	★
实质性需求
	（1）根据每台设备检定/校准关键参数，按国家相关规程检定/校准。供应商制定检定/校准工作计划和具体实施方案，并按照计划开展检定/校准工作。
（2）计量器具计量检定/校准需提供上门服务，具体检定日期、校准与采购人协商，供应商服从采购人时间安排，不能影响采购人正常工作，按时限要求完成全部在用计量器具检定校准，对于漏检器具提供再次上门检测服务。
（3）现场检定/校准不合格的计量器具，成交供应商应在采购人整改完成后，免费进行检定/校准。
（4）计量校准服务符合国家计量行政管理部门要求，提供相应的服务行为报告、校准证书等资料。出具的证书/报告应得到市场监督管理计量行政部门认可，若因此受到计量行政管理部门的处罚，由成交供应商承担一切责任。
（5）本项目不允许转包，可以分包，但分包率不能超过15%。供应商将超出自身能力范围的仪器分包至其他机构计量时，拟分包单位的资质、能力等信息需经采购人审核，审核通过后供应商可分包。
二、付款条件：
（1）供应商完成设备校准服务且经甲方验收合格后，以实际校准设备数量为准结算，甲方一个月内付该批次全款，供应商付款前需要供货方开具发票、收据等结算材料。
（2）因财政集中支付延误时间不计算在内，供应商提交付款单据迟延或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。

	评审因素
	本项目采用综合评分法进行比选。

	
	评分因素及权值
	分值
	评分标准

	
	投标报价（30%）
	30分
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他满足招标文件要求的供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×30（得分保留两位小数）

	
	技术部分（55%）
	55分
	技术服务方案，满分：55分
第一个档次（45-55分）：服务方案内容全面，在本地有分公司或有服务机构，服务团队人员配置合理，有针对采购人的需求及实际情况编制详细、全面的工作计划及实施方案，按工作计划高质量完成检定/校准工作。出具可靠有效校准结果，完全能够满足采购人服务要求，并向采购人提供整个校准周期内的后续服务。
第二个档次（34-44分）：服务方案内容基本全面，服务团队人员配置合理，有根据采购人的实际情况编制较为完整的工作计划及实施方案，按工作计划及国家相关规程完成检定/校准工作，出具可靠校准结果，基本能够满足采购人服务要求，并向采购人提供一定后续服务。
第三个档次（23-33分）：服务方案内容完整度较强，能根据采购人需求编制较为简单的工作计划及实施方案，按国家相关规程成检定/校准工作，出具基本可靠校准结果，部分能够满足采购人服务要求，并向采购人提供零星后续服务。
第四个档次（12-22分）：服务方案内容整度一般，编制较为简单的工作计划及实施方案，部分能够满足采购人服务要求的。
第五个档次（1-11分）：服务方案内容整度差，未针对采购人实际情况编制服务实施方案，基本不能能够满足采购人服务要求的。
未提供不得分

	
	商务部分（15%）
	15分
	投标人项目业绩，满分：15分。
供应商应提供近2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）涉及监管装备等校准服务合同业绩,每提供一份得7.5分。业绩证明需提供合同关键页（至少包含合同双方盖章页、合同签订日期、服务范围等信息）及校准服务验收报告或其他能证明合同已履约完成的材料.

	其他因素
	1.报名时提供将公司名称、项目负责人、联系方式、相关资质等内容加盖公章扫描后通过电子邮件的方式告知采购方，资格文件不全者拒绝接收。
2.供应商响应文件中须包含“附件2报价明细表”。
3.资料提供不全将被拒绝接收，所提供的资质文件中如有虚假情况，经发现将被取消资格。
4.在评审过程中，供应商报价低于采购预算50%或者其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评审小组可以要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评选小组应当将其投标文件作为无效处理。
5公告期限（3个工作日）
6响应文件份数（3份）
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附件1
	一、包头海关综合技术服务中心2026年设备计量校准服务项目清单

	序号
	设备名称
	设备编号
	型号/规格
	校准指标
	校准点/范围
	校准时间要求
	地点

	1
	电子天平
	A01
	CP225D
	重复性误差、示值误差
	1/万：0-400g；1/十万：0-100g 
	2026年6月18日前
	包头市区

	2
	电子天平
	A02
	BT4202S
	重复性误差、示值误差
	1/百：0-4000g
	2026年6月18日前
	包头市区

	3
	电子天平
	A04
	ME155DU
	重复性误差、示值误差
	1/万：0-420g
	2026年6月18日前
	包头市区

	4
	电子天平
	A05
	ME155DU
	重复性误差、示值误差
	1/万：0-400g；1/十万：0-100g 
	2026年6月18日前
	包头市区

	5
	电子天平
	A07
	BT4202S
	重复性误差、示值误差
	1/百：0-4000g
	2026年6月18日前
	包头市区

	6
	电子天平
	A08
	AL204
	重复性误差、示值误差
	1/万：0-420g
	2026年6月18日前
	包头市区

	7
	紫外可见分光光度计
	A11
	TU-1901
	波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、透射比重复性、漂移和噪声等
	紫外区；可见光区
	2026年6月18日前
	包头市区

	8
	顺序扫描式X射线荧光光谱仪
	A13
	ZSX—Primus
	稳定性、重复性、X射线计数率等
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	9
	电感耦合等离子体光谱仪
	A14
	Agilent 725
	检出限、重复性、稳定性等
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	10
	红外碳硫仪
	A15
	CS744
	示值误差、重复性等
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	11
	智能箱式电阻炉
	A16
	MFLS-12/12T
	炉内最大温差等
	800℃、850℃、950℃
	2026年6月18日前
	包头市区

	12
	箱式电阻炉
	A17
	SX16-BYL
	炉内最大温差等
	800℃、850℃、950℃
	2026年6月18日前
	包头市区

	13
	鼓风干燥箱
	A18
	DHG-9240A
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年6月18日前
	包头市区

	14
	鼓风干燥箱
	A19
	DHG-9240A
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年6月18日前
	包头市区

	15
	鼓风干燥箱
	A20
	DHG-9240A
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年6月18日前
	包头市区

	16
	固体测汞仪
	A21
	DMA-80
	稳定性、重复性等
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	17
	电感耦合等离子体光谱仪
	A22
	iCAP 7000
	检出限、重复性、稳定性等
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	18
	原子吸收光谱仪
	A24
	ZEEnit 700P
	最大零漂、最大噪声、检出限、重复性等
	火焰检测器 
	2026年6月18日前
	包头市区

	19
	离子计
	A25
	PXSJ-216F
	稳定性、重复性等
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	20
	紫外可见分光光度计
	A27
	SPECORD 250 PLUS
	波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、透射比重复性、漂移和噪声等
	紫外区；可见光区
	2026年6月18日前
	包头市区

	21
	原子荧光光度计
	A29
	AFS-9750
	稳定性、检出限、测量线性、重复性
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	22
	便携式温湿度计
	A32
	CENTER 311
	示值误差
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	23
	便携式温湿度计
	A33
	CENTER 311
	示值误差
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	24
	自动测氟仪
	A39
	5E-FT2301
	温度偏差、重复性等
	300℃、600℃、900℃
	2026年6月18日前
	包头市区

	25
	电子天平
	A41
	GL6202-1SCN
	重复性误差、示值误差
	1/百：0-4000g
	2026年6月18日前
	包头市区

	26
	电子天平
	A42
	GL6202-1SCN
	重复性误差、示值误差
	1/百：0-4001g
	2026年6月18日前
	包头市区

	27
	鼓风干燥箱
	A43
	DHG-9240A
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年6月18日前
	包头市区

	28
	离子色谱
	A44
	ICS-6000
	检出限、重复性、稳定性等
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	29
	电子天平
	A03
	BSA224S
	重复性误差、示值误差
	1/万：0-420g
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	30
	工业分析仪
	M01
	SDTGA8000
	称量示值误差及重复性、炉温稳定度最大值等
	800℃、100℃、900℃
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	31
	水分测定仪
	M02
	SDTGA520
	称量示值误差及重复性、炉温稳定度最大值等
	100摄氏度
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	32
	自动库伦测硫仪
	M03
	SDSM-Ⅳ
	煤中硫示值最大误差、重复性等
	/
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	33
	量热仪
	M04
	SDC715
	热值示值误差、热值重复性等
	/
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	34
	量热仪
	M05
	SDC715
	热值示值误差、热值重复性等
	/
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	35
	高温箱式电炉
	M06
	SX2-4-10
	温度偏差、温度均匀度
	800℃
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	36
	箱式电阻炉
	M07
	SX2-4-10
	温度偏差、温度均匀度
	900℃
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	37
	量热仪
	M08
	WS-C806
	热值示值误差、热值重复性等
	/
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	38
	电子天平
	M09
	DJ-1000J
	重复性误差、示值误差
	1/百：0-4000g
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	39
	全自动碳氢测定仪
	M10
	BCH-1
	示值最大误差、重复性误差等
	/
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	40
	粘结指数测定仪
	M11
	TJNJ-6
	转速、时间示值误差等
	/
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	41
	电热鼓风干燥箱
	M13
	101A-1
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	42
	粘结指数测定仪
	M14
	CDSI100
	转速、时间示值误差等
	/
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	43
	电热鼓风干燥箱
	M15
	101-3A
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	44
	工业分析仪
	M19
	5E-MAG6700II
	称量示值误差及重复性、炉温稳定度最大值等
	800℃、100℃、900℃
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	45
	量热仪
	M20
	5E-C5808J
	热值示值误差、热值重复性等
	/
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	46
	测汞仪
	M21
	5E-HGT2321
	稳定性、重复性等
	/
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	47
	测氟仪
	M23
	5E-FT2301
	温度偏差、重复性等
	300℃、600℃、900℃
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	48
	X荧光光谱仪
	M26
	ZSX—Primus
	稳定性、重复性、X射线计数率等
	/
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	49
	鼓风干燥箱
	M27
	DHG-9240A
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	50
	量热仪
	M28
	5E-C5508
	热值示值误差、热值重复性等
	/
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	51
	自动测硫仪
	M29
	5E-AS3200B
	煤中硫示值最大误差、重复性等
	/
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	52
	测汞仪
	M30
	DMA3000
	稳定性、重复性等
	/
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	53
	自动测氟仪
	M31
	5E-FT2301
	温度偏差、重复性等
	300℃、600℃、900℃
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	54
	自动测氯仪
	M32
	5E-CLT2311
	温度偏差、重复性等
	300℃、600℃、900℃
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	55
	智能马弗炉
	M33
	5E-MF6100K
	温度偏差、温度均匀度
	800℃、900℃
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	56
	全自动工业分析仪
	M34
	5E-MAC6710
	称量示值误差及重复性、炉温稳定度最大值等
	/
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	57
	全自动水分仪
	M35
	5E-MW6522
	称量示值误差及重复性、炉温稳定度最大值等
	/
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	58
	空气干燥箱
	M36
	5E-DHG6310
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	59
	空气干燥箱
	M37
	5E-DHG6320
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	60
	电子天平
	M38
	ME204E
	重复性误差、示值误差
	1/万：0-420g
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	61
	红外碳氢测试仪
	M40
	WS-CH800
	重复性误差、示值误差
	/
	2026年6月18日前
	满都拉口岸

	62
	全自动生化分析仪
	D001
	日立7180
	零点漂移、吸光度示值误差校准、吸光度重复性、线性误差校准
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	63
	全自动化学发光免疫分析仪
	D002-1
	万泰Caris 200
	吸光度示值误差校准、吸光度重复性、线性误差校准
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	64
	全自动化学发光免疫分析仪
	D002-2
	新产业 MAGLUMI X8
	吸光度示值误差校准、吸光度重复性、线性误差校准
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	65
	全自动五分类血细胞分析仪
	D003
	迈瑞BC-6800
	空白校准、示值校准
	RBC、WBC、Hb、PLT
	2026年6月18日前
	包头市区

	66
	尿液分析仪
	D004-1
	桂林华通HT-2000
	空白校准、示值校准
	比重、酸碱度、尿蛋白、尿糖
	2026年6月18日前
	包头市区

	67
	全自动尿液分析仪
	D004-2
	迪瑞H-800
	空白校准、示值校准
	比重、酸碱度、尿蛋白、尿糖
	2026年6月18日前
	包头市区

	68
	全自动尿液分析仪
	D004-3
	迪瑞FUS-3000Plus
	空白校准、示值校准
	比重、酸碱度、尿蛋白、尿糖
	2026年6月18日前
	包头市区

	69
	高压蒸汽灭菌器
	D007-1
	三洋MLS-3780
	温度偏差、温度均匀度
	121℃
	2026年6月18日前
	包头市区

	70
	高压蒸汽灭菌器
	D007-2
	厦门致微GR110FAS
	温度偏差、温度均匀度
	121℃
	2026年6月18日前
	包头市区

	71
	离心机
	D008-1
	热电Thermo BIOFUGE PRIMO R
	转速、示值误差
	1000-4000r/min 
	2026年6月18日前
	包头市区

	72
	离心机
	D008-3
	多恒DH6B
	转速、示值误差
	1000-4000r/min 
	2026年6月18日前
	包头市区

	73
	离心机
	D008-4
	多恒TM5A
	转速、示值误差
	1000-4000r/min 
	2026年6月18日前
	包头市区

	74
	生物安全柜
	D009
	热电Thermo KS18
	外观、洁净度、气流、噪声、亮度、振动、高效过滤
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	75
	移液器
	D010-1
	eppendorf  20-200ul
	容量误差、重复性
	20、100、200ul
	2026年6月18日前
	包头市区

	76
	移液器
	D010-2
	eppendorf 100-1000ul
	容量误差、重复性
	100、500、1000ul
	2026年6月18日前
	包头市区

	77
	移液器
	D010-3
	eppendorf 2-20ul
	容量误差、重复性
	2、10、20ul
	2026年6月18日前
	包头市区

	78
	移液器
	D010-4
	eppendorf 100-1000ul
	容量误差、重复性
	100、500、1000ul
	2026年6月18日前
	包头市区

	79
	移液器
	D010-5
	eppendorf  10-100ul
	容量误差、重复性
	10、50、100ul
	2026年6月18日前
	包头市区

	80
	移液器
	D010-6
	eppendorf  20-200ul
	容量误差、重复性
	20、100、200ul
	2026年6月18日前
	包头市区

	81
	数字式冰箱温度计（采集器）
	D012-1
	单低温 YB-HJ001-54
	温度偏差、温度均匀度
	 -20℃
	2026年6月18日前
	包头市区

	82
	数字式冰箱温度计（采集器）
	D012-2
	单低温 YB-HJ001-54
	温度偏差、温度均匀度
	2-8℃
	2026年6月18日前
	包头市区

	83
	数字式冰箱温度计（采集器）
	D012-3
	单低温 YB-HJ001-54
	温度偏差、温度均匀度
	2-8℃
	2026年6月18日前
	包头市区

	84
	数字式冰箱温度计（采集器）
	D012-4
	双温度 YB-HJ001-53
	温度偏差、温度均匀度
	2-8℃
	2026年6月18日前
	包头市区

	85
	数字式冰箱温度计（采集器）
	D012-5
	单低温 YB-HJ001-54
	温度偏差、温度均匀度
	2-8℃
	2026年6月18日前
	包头市区

	86
	数字式冰箱温度计（采集器）
	D012-6
	单低温 YB-HJ001-54
	温度偏差、温度均匀度
	2-8℃
	2026年6月18日前
	包头市区

	87
	指针温湿度计
	D013-1
	得力9011
	示值误差
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	88
	指针温湿度计
	D013-2
	得力9011
	示值误差
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	89
	指针温湿度计
	D013-3
	得力9011
	示值误差
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	90
	指针温湿度计
	D013-4
	得力9011
	示值误差
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	91
	彩超
	/
	GE-LOGIQ7
	/
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	92
	彩超
	/
	飞利浦Affiniti 70
	/
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	93
	电子血压计
	/
	OMRON：BP-203RVIIIC
	/
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	94
	电子血压计
	/
	OMRON：HBP-9021
	/
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	95
	电子体重秤
	/
	SK-X80
	/
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	96
	西门子DR机
	/
	Multix Fusion
	/
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	97
	心电图机
	/
	ECG-9020P
	/
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	98
	冰箱温度检测仪器（预防接种）
	/
	/
	/
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	99
	氧压表
	/
	沪制0109005号
	/
	/
	2026年6月18日前
	包头市区

	二、包头海关综合技术服务中心2026年计量器具校准服务项目清单

	序号
	设备名称
	设备编号
	型号/规格
	数量
	校准指标
	校准点/范围
	计划校准时间
	地点

	1
	标准方孔筛
	S01/S02
	筛孔孔径为75微米
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为75微米
	2026年6月18日前
	包头市区

	2
	标准方孔筛
	S03/S04
	筛孔孔径为116微米
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为116微米
	2026年6月18日前
	包头市区

	3
	标准方孔筛
	S05/S06
	筛孔孔径为25 mm
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为25 mm
	2026年6月18日前
	包头市区

	4
	标准方孔筛
	S07/S08
	筛孔孔径为13 mm
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为13 mm
	2026年6月18日前
	包头市区

	5
	标准方孔筛
	S09/S10
	筛孔孔径为6mm
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为6mm
	2026年6月18日前
	包头市区

	6
	标准方孔筛
	S11/S12
	筛孔孔径为3mm
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为3mm
	2026年6月18日前
	包头市区

	7
	标准方孔筛
	S13/S14
	筛孔孔径为1mm
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为1mm
	2026年6月18日前
	包头市区

	8
	标准方孔筛
	S15/S16
	筛孔孔径为0.2mm
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为0.2mm
	2026年6月18日前
	包头市区

	9
	标准圆孔筛
	S17/S18
	筛孔孔径为3mm
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为3mm
	2026年6月18日前
	包头市区

	10
	滴定管
	SD2601
	50mL
	1
	容积
	50mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	11
	滴定管
	SD2602
	50mL
	1
	容积
	50mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	15
	移液管
	Y2601-Y2603
	20mL
	3
	体积
	20mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	16
	移液管
	Y2604-Y2605
	15mL
	2
	体积
	15mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	17
	移液管
	Y2606
	25mL
	1
	体积
	25mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	17
	移液管
	Y2607-Y2608
	10mL
	2
	体积
	10mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	18
	移液管
	YY2609
	5mL
	1
	体积
	5mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	19
	移液管
	YY2610
	2mL
	1
	体积
	2mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	20
	移液管
	YY2611
	1mL
	1
	体积
	1mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	21
	移液枪
	YY12
	5mL
	1
	体积
	1-5mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	22
	移液枪
	YY13
	5mL
	1
	体积
	1-5mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	23
	移液枪
	YY14
	1mL
	1
	体积
	0.10-1.00mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	24
	移液枪
	YY15
	1mL
	1
	体积
	0.10-1.00mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	25
	容量瓶
	X2601-X2630
	200mL
	30
	容积
	200mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	26
	容量瓶
	T2601-T2620
	100mL
	20
	容积
	100mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	27
	容量瓶
	T2621-T2640
	50mL
	20
	容积
	50mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	28
	容量瓶
	R2641-R2660
	25mL
	10
	容积
	25mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	29
	容量瓶
	R2661-R2670
	10mL
	10
	容积
	10mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	30
	容量瓶
	R2671-R2672
	500mL
	2
	容积
	500mL
	2026年6月18日前
	包头市区

	31
	容量瓶
	R2673-R2674
	1000mL
	2
	容积
	1000mL
	2026年6月18日前
	包头市区






附件2      报价明细表

采购项目名称：
致：（采购人名称）：
经我公司慎重研究采购文件，决定以总价：          元，大写：        ，参与竞标，具体报价如下：
	序号
	设备实验室编号
	设备名称
	规格型号
	设备位置
	校准单价
	服务方式
	是否分包

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	
	
	
	



注：1. 本表中的分项价格必须与总价金额相一致，如果本表中按单价计算的结果与总价不一致，在评审时将以单价为准修正总价。
2.供应商应逐项响应报价，如表中分项未报价，将视为该项服务费用已在其他分项报价中综合考虑，中标后将不予调整。
3.响应报价应包括供应商为完成比选文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。
4.表格按“附件1”表格顺序填写。

供应商名称：         （盖章）           
日      期：______________________________
