	[bookmark: _GoBack]一、包头海关综合技术服务中心2026年设备计量校准服务项目清单

	序号
	设备名称
	设备编号
	型号/规格
	校准指标
	校准点/范围
	校准时间要求
	地点

	1
	电子天平
	A01
	CP225D
	重复性误差、示值误差
	1/万：0-400g；1/十万：0-100g 
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	2
	电子天平
	A02
	BT4202S
	重复性误差、示值误差
	1/百：0-4000g
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	3
	电子天平
	A04
	ME155DU
	重复性误差、示值误差
	1/万：0-420g
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	4
	电子天平
	A05
	ME155DU
	重复性误差、示值误差
	1/万：0-400g；1/十万：0-100g 
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	5
	电子天平
	A07
	BT4202S
	重复性误差、示值误差
	1/百：0-4000g
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	6
	电子天平
	A08
	AL204
	重复性误差、示值误差
	1/万：0-420g
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	7
	紫外可见分光光度计
	A11
	TU-1901
	波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、透射比重复性、漂移和噪声等
	紫外区；可见光区
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	8
	顺序扫描式X射线荧光光谱仪
	A13
	ZSX—Primus
	稳定性、重复性、X射线计数率等
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	9
	电感耦合等离子体光谱仪
	A14
	Agilent 725
	检出限、重复性、稳定性等
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	10
	红外碳硫仪
	A15
	CS744
	示值误差、重复性等
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	11
	智能箱式电阻炉
	A16
	MFLS-12/12T
	炉内最大温差等
	800℃、850℃、950℃
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	12
	箱式电阻炉
	A17
	SX16-BYL
	炉内最大温差等
	800℃、850℃、950℃
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	13
	鼓风干燥箱
	A18
	DHG-9240A
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	14
	鼓风干燥箱
	A19
	DHG-9240A
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	15
	鼓风干燥箱
	A20
	DHG-9240A
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	16
	固体测汞仪
	A21
	DMA-80
	稳定性、重复性等
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	17
	电感耦合等离子体光谱仪
	A22
	iCAP 7000
	检出限、重复性、稳定性等
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	18
	原子吸收光谱仪
	A24
	ZEEnit 700P
	最大零漂、最大噪声、检出限、重复性等
	火焰检测器 
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	19
	离子计
	A25
	PXSJ-216F
	稳定性、重复性等
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	20
	紫外可见分光光度计
	A27
	SPECORD 250 PLUS
	波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、透射比重复性、漂移和噪声等
	紫外区；可见光区
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	21
	原子荧光光度计
	A29
	AFS-9750
	稳定性、检出限、测量线性、重复性
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	22
	便携式温湿度计
	A32
	CENTER 311
	示值误差
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	23
	便携式温湿度计
	A33
	CENTER 311
	示值误差
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	24
	自动测氟仪
	A39
	5E-FT2301
	温度偏差、重复性等
	300℃、600℃、900℃
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	25
	电子天平
	A41
	GL6202-1SCN
	重复性误差、示值误差
	1/百：0-4000g
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	26
	电子天平
	A42
	GL6202-1SCN
	重复性误差、示值误差
	1/百：0-4001g
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	27
	鼓风干燥箱
	A43
	DHG-9240A
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	28
	离子色谱
	A44
	ICS-6000
	检出限、重复性、稳定性等
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	29
	电子天平
	A03
	BSA224S
	重复性误差、示值误差
	1/万：0-420g
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	30
	工业分析仪
	M01
	SDTGA8000
	称量示值误差及重复性、炉温稳定度最大值等
	800℃、100℃、900℃
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	31
	水分测定仪
	M02
	SDTGA520
	称量示值误差及重复性、炉温稳定度最大值等
	100摄氏度
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	32
	自动库伦测硫仪
	M03
	SDSM-Ⅳ
	煤中硫示值最大误差、重复性等
	/
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	33
	量热仪
	M04
	SDC715
	热值示值误差、热值重复性等
	/
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	34
	量热仪
	M05
	SDC715
	热值示值误差、热值重复性等
	/
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	35
	高温箱式电炉
	M06
	SX2-4-10
	温度偏差、温度均匀度
	800℃
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	36
	箱式电阻炉
	M07
	SX2-4-10
	温度偏差、温度均匀度
	900℃
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	37
	量热仪
	M08
	WS-C806
	热值示值误差、热值重复性等
	/
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	38
	电子天平
	M09
	DJ-1000J
	重复性误差、示值误差
	1/百：0-4000g
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	39
	全自动碳氢测定仪
	M10
	BCH-1
	示值最大误差、重复性误差等
	/
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	40
	粘结指数测定仪
	M11
	TJNJ-6
	转速、时间示值误差等
	/
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	41
	电热鼓风干燥箱
	M13
	101A-1
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	42
	粘结指数测定仪
	M14
	CDSI100
	转速、时间示值误差等
	/
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	43
	电热鼓风干燥箱
	M15
	101-3A
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	44
	工业分析仪
	M19
	5E-MAG6700II
	称量示值误差及重复性、炉温稳定度最大值等
	800℃、100℃、900℃
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	45
	量热仪
	M20
	5E-C5808J
	热值示值误差、热值重复性等
	/
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	46
	测汞仪
	M21
	5E-HGT2321
	稳定性、重复性等
	/
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	47
	测氟仪
	M23
	5E-FT2301
	温度偏差、重复性等
	300℃、600℃、900℃
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	48
	X荧光光谱仪
	M26
	ZSX—Primus
	稳定性、重复性、X射线计数率等
	/
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	49
	鼓风干燥箱
	M27
	DHG-9240A
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	50
	量热仪
	M28
	5E-C5508
	热值示值误差、热值重复性等
	/
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	51
	自动测硫仪
	M29
	5E-AS3200B
	煤中硫示值最大误差、重复性等
	/
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	52
	测汞仪
	M30
	DMA3000
	稳定性、重复性等
	/
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	53
	自动测氟仪
	M31
	5E-FT2301
	温度偏差、重复性等
	300℃、600℃、900℃
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	54
	自动测氯仪
	M32
	5E-CLT2311
	温度偏差、重复性等
	300℃、600℃、900℃
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	55
	智能马弗炉
	M33
	5E-MF6100K
	温度偏差、温度均匀度
	800℃、900℃
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	56
	全自动工业分析仪
	M34
	5E-MAC6710
	称量示值误差及重复性、炉温稳定度最大值等
	/
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	57
	全自动水分仪
	M35
	5E-MW6522
	称量示值误差及重复性、炉温稳定度最大值等
	/
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	58
	空气干燥箱
	M36
	5E-DHG6310
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	59
	空气干燥箱
	M37
	5E-DHG6320
	温度偏差、温度均匀度
	105℃
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	60
	电子天平
	M38
	ME204E
	重复性误差、示值误差
	1/万：0-420g
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	61
	红外碳氢测试仪
	M40
	WS-CH800
	重复性误差、示值误差
	/
	2026年5月-6月10日
	满都拉口岸

	62
	全自动生化分析仪
	D001
	日立7180
	零点漂移、吸光度示值误差校准、吸光度重复性、线性误差校准
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	63
	全自动化学发光免疫分析仪
	D002-1
	万泰Caris 200
	吸光度示值误差校准、吸光度重复性、线性误差校准
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	64
	全自动化学发光免疫分析仪
	D002-2
	新产业 MAGLUMI X8
	吸光度示值误差校准、吸光度重复性、线性误差校准
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	65
	全自动五分类血细胞分析仪
	D003
	迈瑞BC-6800
	空白校准、示值校准
	RBC、WBC、Hb、PLT
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	66
	尿液分析仪
	D004-1
	桂林华通HT-2000
	空白校准、示值校准
	比重、酸碱度、尿蛋白、尿糖
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	67
	全自动尿液分析仪
	D004-2
	迪瑞H-800
	空白校准、示值校准
	比重、酸碱度、尿蛋白、尿糖
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	68
	全自动尿液分析仪
	D004-3
	迪瑞FUS-3000Plus
	空白校准、示值校准
	比重、酸碱度、尿蛋白、尿糖
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	69
	高压蒸汽灭菌器
	D007-1
	三洋MLS-3780
	温度偏差、温度均匀度
	121℃
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	70
	高压蒸汽灭菌器
	D007-2
	厦门致微GR110FAS
	温度偏差、温度均匀度
	121℃
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	71
	离心机
	D008-1
	热电Thermo BIOFUGE PRIMO R
	转速、示值误差
	1000-4000r/min 
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	72
	离心机
	D008-3
	多恒DH6B
	转速、示值误差
	1000-4000r/min 
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	73
	离心机
	D008-4
	多恒TM5A
	转速、示值误差
	1000-4000r/min 
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	74
	生物安全柜
	D009
	热电Thermo KS18
	外观、洁净度、气流、噪声、亮度、振动、高效过滤
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	75
	移液器
	D010-1
	eppendorf  20-200ul
	容量误差、重复性
	20、100、200ul
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	76
	移液器
	D010-2
	eppendorf 100-1000ul
	容量误差、重复性
	100、500、1000ul
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	77
	移液器
	D010-3
	eppendorf 2-20ul
	容量误差、重复性
	2、10、20ul
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	78
	移液器
	D010-4
	eppendorf 100-1000ul
	容量误差、重复性
	100、500、1000ul
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	79
	移液器
	D010-5
	eppendorf  10-100ul
	容量误差、重复性
	10、50、100ul
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	80
	移液器
	D010-6
	eppendorf  20-200ul
	容量误差、重复性
	20、100、200ul
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	81
	数字式冰箱温度计（采集器）
	D012-1
	单低温 YB-HJ001-54
	温度偏差、温度均匀度
	 -20℃
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	82
	数字式冰箱温度计（采集器）
	D012-2
	单低温 YB-HJ001-54
	温度偏差、温度均匀度
	2-8℃
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	83
	数字式冰箱温度计（采集器）
	D012-3
	单低温 YB-HJ001-54
	温度偏差、温度均匀度
	2-8℃
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	84
	数字式冰箱温度计（采集器）
	D012-4
	双温度 YB-HJ001-53
	温度偏差、温度均匀度
	2-8℃
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	85
	数字式冰箱温度计（采集器）
	D012-5
	单低温 YB-HJ001-54
	温度偏差、温度均匀度
	2-8℃
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	86
	数字式冰箱温度计（采集器）
	D012-6
	单低温 YB-HJ001-54
	温度偏差、温度均匀度
	2-8℃
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	87
	指针温湿度计
	D013-1
	得力9011
	示值误差
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	88
	指针温湿度计
	D013-2
	得力9011
	示值误差
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	89
	指针温湿度计
	D013-3
	得力9011
	示值误差
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	90
	指针温湿度计
	D013-4
	得力9011
	示值误差
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	91
	彩超
	/
	GE-LOGIQ7
	/
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	92
	彩超
	/
	飞利浦Affiniti 70
	/
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	93
	电子血压计
	/
	OMRON：BP-203RVIIIC
	/
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	94
	电子血压计
	/
	OMRON：HBP-9021
	/
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	95
	电子体重秤
	/
	SK-X80
	/
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	96
	西门子DR机
	/
	Multix Fusion
	/
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	97
	心电图机
	/
	ECG-9020P
	/
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	98
	冰箱温度检测仪器（预防接种）
	/
	/
	/
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	99
	氧压表
	/
	沪制0109005号
	/
	/
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	二、包头海关综合技术服务中心2026年计量器具校准服务项目清单

	序号
	设备名称
	设备编号
	型号/规格
	数量
	校准指标
	校准点/范围
	计划校准时间
	地点

	1
	标准方孔筛
	S01/S02
	筛孔孔径为75微米
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为75微米
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	2
	标准方孔筛
	S03/S04
	筛孔孔径为116微米
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为116微米
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	3
	标准方孔筛
	S05/S06
	筛孔孔径为25 mm
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为25 mm
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	4
	标准方孔筛
	S07/S08
	筛孔孔径为13 mm
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为13 mm
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	5
	标准方孔筛
	S09/S10
	筛孔孔径为6mm
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为6mm
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	6
	标准方孔筛
	S11/S12
	筛孔孔径为3mm
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为3mm
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	7
	标准方孔筛
	S13/S14
	筛孔孔径为1mm
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为1mm
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	8
	标准方孔筛
	S15/S16
	筛孔孔径为0.2mm
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为0.2mm
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	9
	标准圆孔筛
	S17/S18
	筛孔孔径为3mm
	2
	筛孔孔径
	筛孔孔径为3mm
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	10
	滴定管
	SD2601
	50mL
	1
	容积
	50mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	11
	滴定管
	SD2602
	50mL
	1
	容积
	50mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	15
	移液管
	Y2601-Y2603
	20mL
	3
	体积
	20mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	16
	移液管
	Y2604-Y2605
	15mL
	2
	体积
	15mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	17
	移液管
	Y2606
	25mL
	1
	体积
	25mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	17
	移液管
	Y2607-Y2608
	10mL
	2
	体积
	10mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	18
	移液管
	YY2609
	5mL
	1
	体积
	5mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	19
	移液管
	YY2610
	2mL
	1
	体积
	2mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	20
	移液管
	YY2611
	1mL
	1
	体积
	1mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	21
	移液枪
	YY12
	5mL
	1
	体积
	1-5mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	22
	移液枪
	YY13
	5mL
	1
	体积
	1-5mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	23
	移液枪
	YY14
	1mL
	1
	体积
	0.10-1.00mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	24
	移液枪
	YY15
	1mL
	1
	体积
	0.10-1.00mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	25
	容量瓶
	X2601-X2630
	200mL
	30
	容积
	200mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	26
	容量瓶
	T2601-T2620
	100mL
	20
	容积
	100mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	27
	容量瓶
	T2621-T2640
	50mL
	20
	容积
	50mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	28
	容量瓶
	R2641-R2660
	25mL
	10
	容积
	25mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	29
	容量瓶
	R2661-R2670
	10mL
	10
	容积
	10mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	30
	容量瓶
	R2671-R2672
	500mL
	2
	容积
	500mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区

	31
	容量瓶
	R2673-R2674
	1000mL
	2
	容积
	1000mL
	2026年5月-6月10日
	包头市区
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