[bookmark: _GoBack]更换7.5KW水泵一台（额定流量100立方/小时、扬程27米、吸入口直径100mm）
商用反渗透净水器一台（净水量250L/小时）带储液罐，压力罐不小于100L。
更换配电箱2套（含空开、漏电保护、接触器等）含水泵电源线
检查调试120台内机软连接、阀门、过滤器
清洗室外机散热片
检查室内机散热片
检修主管道部分阀门过滤器
含一年空调维保服务
