附件1
比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	采购厨具

	采购预算
	20,000.00元

	评审方法
	√最低价法
综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任能力的法人；
2.提供有效的营业执照；
3.经营范围须包括厨房设备、厨具销售/厨房工程等相关类目。

	★
实质性需求
	职工食堂购买双门24盘电蒸车、三门海鲜天然气蒸柜采购需求
一、购买数量及到货周期：
购买双门24盘电蒸车1台、购买三门海鲜天然气蒸柜1台。
到货周期为7天。
二、总体通用要求：
1.所有设备为全新原厂正品，无翻新、无瑕疵，符合厨房设备国家标准、食品安全卫生标准、电气安全及燃气安全规范，满足食堂日常大批量蒸煮使用。
2.所有接触食品部位内胆蒸盘层架必须采用食品级不锈钢，做工牢固、焊接平整、无毛刺、易清洁、耐腐蚀、耐高温、不变形。
3.设备包含：设备本体、全套配件、运输、卸货、就位安装、接电/接气/接给排水、调试、 操作培训、质保、售后全部全部内容。
4.交付完成后免费现场试机验收，确保设备运行稳定、上气快、温控精准、安全保护功能齐全。
三、双门24 盘电蒸车采购需求：
（一）基础参数
1.规格：双门24盘(400mm*600mm，高5公分）全自动电热蒸车。
2.电源：380V三相交流电，商用大功率配置。
3.用途：蒸米饭、馒头、包子、菜品，满足食堂大批量供餐。
（二）材质标准
1.内胆、蒸盘层架水槽：食品级不锈钢，蒸盘厚度大于等于1.0mm,一体冲压成型无焊接缝隙，符合食品接触安全标准。
2.柜体外壳：加厚不锈钢板材，防水防油污，耐腐蚀易擦洗。
3.柜门高密度耐高温硅胶密封条、密封严实、不漏气、不变形，耐高温抗老化。
4.整机骨架加厚方管加固，承重强、长期使用不变形。
（三）核心功能配置
1. 快速上汽设计，受热均匀，整柜温度一致，蒸煮不夹生、熟度统一。
2. 自带排水、溢水装置，积水自动排出，柜内无积水、无异味。
3. 柜门高强度锁扣，闭合紧密，蒸汽不外泄，节能保温。
(四）安全与合规要求
1. 电器元件符合国家3C认证标准，线路规整、绝缘防护到位，防漏电、防过载。
2. 自带漏电保护、过载保护、缺水断电保护、超温保护多重安全系统。
3. 整机符合商用食堂卫生防疫要求，无卫生死角，便于日常消杀清洁。
（五）标配配件
整机标配24个不锈钢标准蒸盘、进水软管、排水配件、固定配件、安装辅料全套配齐。
四、三门海鲜天然气蒸柜专项采购需求
（一）基础参数
1.规格：三门独立腔体天然气海鲜蒸柜（三门三独立空间，可分层独立蒸煮、互不串味）
2.能源：管道天然气，适配市政民用/商用天然气标准
3 用途：海鲜、肉类、菜品、汤品精细化蒸煮，恒温锁鲜，适合食堂高标准菜品制作
（二）材质标准
1. 内胆、蒸层、挂架、接触食品部件：食品级加厚不锈钢，耐高温、耐水汽腐蚀、不生锈、易清洁。
2. 整机加厚柜体，防水、防油、防爆、耐高温，长期高湿环境不变形。
3. 三门独立密封结构，每门独立密封条，分层密闭蒸制，三层独立控温、互不串味。
（三）核心功能配置
1. 三独立腔体设计：上、中、下三门独立工作，可单独开启、单独蒸煮，可同时蒸制不同食材，高效不串味，满足多样化菜品需求。
2. 天然气节能燃烧系统：燃烧充分、火力稳定、升温快、上汽均匀，节能环保、废气排放达标。
3. 熄火自动保护装置：遇意外熄火自动切断气源、报警，杜绝燃气泄漏风险，符合燃气设备安全规范。
4. 智能温控：温度可控可调，恒温锁鲜，保留海鲜、菜品口感与营养，蒸煮出品品质稳定。
5. 柜内分层通透设计，蒸汽循环均匀，食材受热全面，熟化均匀。
6. 自带集水、排水系统，杜绝柜内积水回流，保持柜体干爽。
（四）安全与合规要求
1. 整机符合国家燃气器具安全标准，带熄火保护、防漏气、防爆安全设计。
2. 燃气管路、阀门、接头为加厚专用配件，密封性强，不漏气、耐老化。
3. 整机无明火外漏，燃烧充分，低噪音、低废气，符合厨房环保要求。
4. 整体结构稳固，耐高温防爆，适配食堂长期高频使用。
5. 适用优势
专门针对海鲜、精品菜品蒸煮，区别于普通蒸饭车，恒温锁鲜、分层独立、不串味、出品品相好，满足食堂荤素、海鲜、面点分开蒸煮需求。
五、统一安装、验收要求
（一） 供应商负责免费上门测量、定位、安装、接电、接气、给排水对接、整机调试。
（二）安装完成后现场连续试机运行，确保：升温正常、上汽均匀、保护功能正常、无漏气漏电、无故障异响。
（三） 免费对食堂操作人员进行设备操作、定时温控、日常清洁、安全注意事项、简单故障排查培训。
（四）设备外观无磕碰、无划痕、密封严密、功能全部达标方可验收。
六、统一售后服务要求
（一）整机免费质保不少于1年，核心电气、燃气燃烧系统、温控系统质保不少于2年。
（二）质保期内非人为损坏，免费上门维修、免费更换配件，无任何费用。
(三）本地快速售后响应，故障报修后24小时内上门处理。
（四）质保期满后终身成本价维修，配件供应稳定、报价透明。
七、报价要求
（一）报价为含税、含运输、含安装、含辅料、含调试、含培训、含质保包干总价。
2. 报价单需分项列明：设备品牌、型号、材质参数、配置、数量、单价、总价。
3. 供应商需承诺：所有材质可现场抽检，若材质与投标承诺不符，无条件退货换货并承担全部损失。 

	评审因素
	仅综合评分法填写，按满分100分计算。


	其他因素
	1、公告期限3个工作日。
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