附件1

比选采购需求书

	基础信息栏

	项目名称
	额济纳海关超视距无人机配套机库及地面站采购项目

	采购预算
	110000元

	评审方法
	(最低价法
(综合评分法（权重：价格xx%、评审因素xx%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。

2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照复印件、供应商联系人以及联系方式；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供相关材料；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关技术服务能力承诺；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近6个月纳税、社保缴纳证明；

5.参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面承诺函；

6.本项目不接受联合体投标；

7.供应商如为代理商，须提供设备原厂针对本项目授权书原件，保证设备为全新正品行货。

	★
实质性需求
	（一）大疆机场3（中国版）SP Plus机库参数

1.整机重量：55千克（不含飞行器）；

2.外形尺寸：舱盖开启：长1760mm×宽745mm×高485mm；舱盖闭合：长640mm×宽745mm×高770mm；

3.输入电压：100V至240V交流电，50/60Hz；最大输入功率800W；

4.工作环境温度：-30℃~50℃；防护等级IP56；

5.可收纳无人机数量：1台；最大允许降落风速12米/秒；最大运行海拔4500米；

6.RTK基站，可同时接收GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS多卫星系统；水平定位精度1厘米+1ppm，垂直2厘米+1ppm；

7.充电性能：直流输出35V，25℃环境下，飞行器15%充至95%充电时间27分钟；

8.图传：支持2.4G/5.2G/5.8G多频段，内置九天线，二发四收智能切换；

9.自带压缩机空调系统；内置12安时铅酸备用电池，断电续航大于4小时；

10.传感器集成：风速、雨量、环境温湿度、舱内温湿度、水浸传感器；舱盖、舱内双路1080P监控相机，151°视场角，白光补光；

11.防雷：交流电接口20千安防护，以太网接口10千安防护；

12.网络接入：10/100/1000M自适应以太网口，支持4G模块扩展；

13.软件兼容：支持司空2公有版、司空2私有版、云端互联、大疆上云API，支持边缘计算，可外接交换机；

14.配套包含：大疆机场3设备1台、行业无忧旗舰版保险1套。

（二）DJI O4地面站参数

1.GNSS接收机，支持GPS、北斗、GALILEO、GLONASS、QZSS、L‑Band多卫星接收；单点定位水平精度1.5米（RMS）；网络RTK水平精度1.0厘米+1ppm、垂直3.0厘米+1ppm；

2.图传采用DJI O4图传行业增强版，支持902至928MHz、1.43至1.444GHz、2.4G、5.2G、5.8G多频段；IC标准下空旷无遮挡与Matrice400最大通信距离40公里；

3.天线配置：OcuSync4 Pro外置定向天线×4、内置定向天线×8；2.4G/5.2G/5.8G二发四收，Sub2G二发二收；标准SMA反极性接口；

4.网络接入：千兆自适应网口，网络带宽≥100Mbps，时延≤100ms，支持4G模块扩展；网线要求六类Cat6以上室外防水双绞线；

5.供电：支持标准PoE++供电；内置3250mAh备用锂电池；断电网关模式续航约45分钟，中继模式约30分钟；

6.防护等级IP67，抗冲击IK07；工作温度-40℃~55℃；设备尺寸长170mm×宽170mm×高352mm，重量2.68kg；

7.安装：支持φ6×70mm膨胀螺栓、M6螺丝孔位安装；

8.软件：支持大疆行业APP配置调试，支持网关、中继双工作模式。

（三）安装部署配套要求

1.包含现场勘查、基座点位技术指导、设备开箱、硬件安装、线缆敷设、防水接头施工、接地防雷施工；

2.整机系统联调，完成机库、地面站、无人机、司空平台全部对接调试；

3.现场实操培训，不少于2课时，包含设备日常操作、故障排查、平台使用；

4.包含安装部署全部辅材、人工费用。

（四）保修承诺（实质性）

1.整机原厂质保不少于2年，提供原厂质保承诺函；

2.7×24小时技术远程支持；内蒙古本地48小时上门现场故障处置；

3.质保期内非人为损坏故障，免费零部件更换、免费上门服务；

4.提供终身软件免费升级服务；

5.行业无忧旗舰保险按原厂政策完整交付。

（五）商务要求

1.交付周期：合同签订后20日历天内完成设备供货、运输、现场安装、全部调试完成并验收合格。

2.验收要求：完成全部部署调试后，采购方组织现场验收，核对设备型号、序列号、参数、功能、培训记录，全部满足技术需求后签署验收单。

3.支付方式：

（1）合同签订生效后，支付合同总金额60%预付款；

（2）全部设备安装调试完成，验收合格，供应商开具全额合规发票后，支付合同总金额40%尾款；

（3）所有款项均不计利息。

	评审因素
	评审方法按照最低价法。

	其他因素
	1.公告期限3个工作日。
2.响应文件份数3份。
3.投标文件所有页面均需加盖公章。
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