附件1
比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	呼和浩特白塔机场海关卫生检疫业务用房实验室空气净化系统系统进行维修维护

	采购预算
	23640元

	评审方法
	最低价法
综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。




	资格条件
	1.在中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力。
2.未被列为失信执行人，无严重违法失信记录。


	★
实质性需求
	一、项目内容：
1.项目名称：入境医学排查FFU高效滤芯更换，规格型号：1175*575，数量：1个；
2.项目名称：入境医学排查FFU高效滤芯更换，规格型号：575*575，数量：7个；
3.项目名称：入境医学排查压差表更换，数量：2台；
4.项目名称：入境医学排查压力测试，数量：1项；
5.项目名称：入境医学排查排风机更换皮带，数量：1根；
6.项目名称：洗消快检FFU高效滤芯更换，规格型号：1175*575，数量：2个；
7.项目名称：洗消快检FFU高效滤芯更换，规格型号：575*575，数量：2个；
8.项目名称：洗消快检排风机更换皮带，数量：1根；
9.项目名称：洗消快检排风机压差表更换	，数量：1个；
10.项目名称：洗消快检压力调试，数量：1项；
11.项目名称：出境医学排查压力调试，数量：1	项；
12.项目名称：入境医学排查紫外线灯灯管更换，规格型号：900(长度)	，数量：8支；
13. 项目名称：出境医学排查压差表更换，数量：1个；
14.项目名称：洗消快检紫外线灯灯管更换，规格型号：900(长度)	，数量：6支。
二、其他要求
1.对海关出入境旅检现场环境特点、潜在生物污染风险有明确了解。高效滤芯需满足现行国家或行业标准，并与现有设施设备匹配。使用安装材料符合国家质量标准，并尽量采用环保、节能的先进技术手段。
2.施工方需对更换的旧滤芯等风险性等耗材做安全、妥善的后续处置。其施工人员需具备洁净技术等相关领域的专业知识。能够做好消毒、个人防护和拆装过程中防止带菌微粒扩散等安全操作。‌能够提供对采购方人员的简单操作培训。能够后期使用过程中及时提供免费调试、维修等其他服务。
[bookmark: _GoBack]3.医学排查室和洗消室经更换滤芯并经调试后其内部应维持负压状态，确保气流、压差与原设计一致。‌
4.充分了解和遵守机场航站楼安全施工要求，能够遵守和配合海关工作实际进行施工。

	评审因素
	

	其他因素
	1、公告期限为3个工作日
2、响应文件份数3份
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