
附件1

比选采购需求书

	基础信息栏

	项目名称
	额济纳海关策克口岸食堂采购及安装防灾监控设备项目

	采购预算
	15500元

	评审方法
	( 最低价法

□ 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。

2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。
2.经营范围包含安防设备销售、弱电工程施工或相关施工项目。
3.具备安防监控设备原厂授权。

4.提供资质材料：营业执照复印件、法人授权书、项目实施能力承诺书、同类安防监控销售及安装/弱电布线业绩证明材料、详细施工组织方案、完整分项明细报价单、质保服务承诺函。
5.近3年经营活动无重大违法记录证明。

	★

实质性需求
	本次采购口岸食堂防灾监控设备10台，包含配套设备及功能如下：
1. 项目地点：额济纳旗策克口岸 

2. 项目内容：包含监控摄像头、硬盘录像机、POE交换机、网线、辅材、机柜、硬盘等设备采购，以及设备安装调试、综合布线、后期调试运维等全流程施工服务，建成食堂全覆盖防灾监控系统，保障食堂区域安全管控、风险防范。
3.配置清单：摄像头-海康威视DS-2CD3T47SEDV3臻全彩2.0（10台）
产品型号： DS-2CD3367SWDV3-LT（室内全彩对讲版POE半球）；
像素分辨率：600万超清像素，最大分辨率3072×2048，600万模式下最高20fps帧率； 
传感器：1/1.8英寸逐行扫描高灵敏度CMOS传感器；
镜头规格：6mm镜头，F1.0超大光圈，进光量更强； 
补光能力：臻全彩2.0柔光补光，最远补光距离30米，夜间全天候彩色成像，无红外黑白画面。

4.配套设备：硬盘录像机-海康威视DS-7916N-R4（1台），POE交换机-海康威视DS-3E1510P-E 超距（1台），网线-海康威视超六类室外（2箱），辅材-插板、线管、插头、五金件等（1批），机柜-落地款（1个），高速监控硬盘-10T（1块）。
5.工期要求：中标供应商接到通知后3个工作日内进场施工，整体项目5个工作日内完成全部设备供货、安装、调试工作，交付合格可用的完整监控系统。 ​ 

6. 施工要求：施工过程规范有序，做好食堂现场成品保护，施工垃圾及时清理，完工后恢复现场原貌，布线整齐规范，线路做好防护处理，符合安防施工安全标准。 ​ 

7. 质保要求：所有硬件设备提供原厂正规质保，质保期限不低于原厂标准质保时长；整体系统提供不少于1年免费售后维保服务，质保期内出现设备故障、系统卡顿、线路问题，供应商需24小时内响应，48小时内到场维修处置；质保期内免费提供系统调试、远程技术指导服务。 ​ 

8. 交付要求：项目完工后，需完成系统全功能调试，确保所有摄像头画面清晰、录像存储正常、设备运行稳定，同时向我方提供设备清单、使用说明、竣工调试报告等全套资料。

9.报价要求：报价为全包总价，包含设备材料费、运输费、人工费、安装调试费、辅材费、税费、售后维保等所有相关费用，采购人不再额外支付任何费用。

	评审因素
	评审方法按照最低价法。

	其他因素
	1.公告期限为3个工作日。
2.响应文件3份，密封提交。

3.投标文件所有页面均需加盖公章。



