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比选采购需求书（B版）
	基础信息栏

	项目名称
	二连海关技术中心实验室所需气体采购项目

	采购预算
	59220元

	评审方法
	最低价法
综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%）

	详细需求栏

	说明
	1. 不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2. 详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 
注：本采购项目为固定单价采购模式，比价方式以各项试剂单价总和进行比价。以采购清单中实际发生量乘以供货方投标单价进行结算，总额不超过预算资金。

	资格条件
	1. 具有独立承担民事责任的能力。
2.供应商须提供以下材料： 供应商、生产商有效期内营业执照（经营范围含气体生产、销售、充装，涉及危化品需明确品类）。供应商、生产商无重大违法记录、无安全事故。涉及易燃易爆有毒腐蚀性气体须提供危险化学品经营许可证，气体充装单位须有有效期内的《气体充装许可证》，危险货物道路运输经营许可证（供应商自有运输或委托运输协议+第三方运输资质（含押运员、驾驶员从业资格证）、其他法律法规规定须具备的生产、经营、销售、招标等相关资质条件。
3.产品与质量证明：提供气瓶制造许可证、定期检验合格证（瓶身标注有效期，严禁使用超期未检/报废瓶）气体质量检测报告（高纯气体须第三方检测，标注纯度、杂质含量），必要时提供溯源证明。气瓶须有合格证、充装记录、警示标签、安全技术说明书（SDS），高纯气须用专用瓶，无混装记录，必要时提供清洁/干燥证明。 

	★
实质性
、需求
	一、检测试剂采购需求：
采购的高纯气体种类见附表，供应的气体技术要求应能不低于附表备注中的品质要求。
二、付款条件：
验收合格后，以实际供货数量为准结算，在试剂耗材交货并经采购方验收合格后一个月内付该批次全款，采购方付款前需要供货方开具发票、收据等结算材料。
三、供货方式：
合同签订后，按采购方每批计划和供货通知的要求，供货方必须按照服务承诺及时将气体运至采购方指定地点，由采购方负责验收。相应费用由供货方承担。如收到的试剂易耗品不满足使用需求，需退换成符合要求的试剂易耗品，期间退换费用由供货方承担。
四、化矿室专用气体特殊要求：
附表中3-7为化矿室专用气体，需满足以下要求：
1.供货数量限制：因需求方实验室气瓶室空间条件限制，各类气体单次上限如下：氧气≤5瓶，乙炔≤2瓶，氩气≤2瓶，氮气≤2瓶，氩甲烷≤2瓶。供应方须严格按照需求方实际需求量配送气体，严禁超量配送或不足量配送。
2.配送及服务要求：供应方在接到需求方送气通知电话后，须于6小时内完成送气上门服务，并负责将新气瓶与实验室气路系统连接调试到位；同时，当日需将气瓶室内的空瓶全部清运离场，不得在现场滞留。
3.质量保障及售后：供应方配送的气体气瓶若存在漏气等质量问题，须为需求方免费更换合格气瓶，且相关更换产生的人工、运输等费用由供应方自行承担。


	评审因素
	评审方法按照最低价法



附表：
	序号
	货物名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	氧气
	99.9%
	25
	瓶
	1.供货数量限制：因需求方实验室气瓶室空间条件限制，各类气体单次上限如下：氧气≤5瓶，乙炔≤2瓶，氩气≤2瓶，氮气≤2瓶，氩甲烷≤2瓶。供应方须严格按照需求方实际需求量配送气体，严禁超量配送或不足量配送。
2.配送及服务要求：供应方在接到需求方送气通知电话后，须于6小时内完成送气上门服务，并负责将新气瓶与实验室气路系统连接调试到位；同时，当日需将气瓶室内的空瓶全部清运离场，不得在现场滞留。
3.质量保障及售后：供应方配送的气体气瓶若存在漏气等质量问题，须为需求方免费更换合格气瓶，且相关更换产生的人工、运输等费用由供应方自行承担。


	2
	乙炔
	99.5%
	4
	瓶
	

	3
	氮气
	99.5%
	3
	瓶
	

	4
	氩气
	99.9%
	8
	瓶
	

	5
	氩甲烷
	甲烷浓度10%（大连大特气体有限公司）
	2
	瓶
	

	6
	高纯氮气
	99.999%
	24
	瓶
	

	7
	高纯氩气
	99.999%
	28
	瓶
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