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比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	办公楼监控更新和LED大屏采购

	需求部门
	稽查科

	采购预算
	15.8万元（办公楼监控更新6万元，LED大屏9.8万元）

	评审方法
	综合评分法（权重：价格30%、评审因素70%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。
2具有良好的商业信誉和健全的财务制度。
3.提供有效的营业执照、法人身份证复印件（需加盖公章）。
4.在项目所在地有固定的办公场所、有独立供货和施工的能力，并进行相关售后服务。

	★
实质性需求
	1.工期：30个自然日。
2.项目内容：（1）办公楼监控系统更新：对现有监控系统进行更新，增加 400 万星光级高清网络摄像机19处，增加千兆 POE 交换机5台，部署大容量 NVR 存储（包括32路录像机1台和8T硬盘8个），满足 90 天存储与统一管理。
（2）LED大屏：新增LED屏，55英寸液晶拼接屏，要求3行4列、液晶支架前端检修，配套1台解码器，构建集中指挥调度中心。
3.质量要求：所提供产品符合国家及行业相关规范和标准，满足设计要求。
4.安全要求：确保安全文明施工，执行国家现行相关规定。
5.供应商需提供完善的售后服务，出现故障能在规定时间内相应。
6.供应商需提供保密承诺函，承诺在项目实施过程中知悉的包头海关信息严格保密，不得泄露给第三方。

	评审因素
	1.价格因素30分，计算方法为：比选基准价/报价×30，比选基准价为符合资格条件的最低报价，得分四舍五入保留2位小数点。
2.技术分60分。
计算方法：∑（分项得分×各项权重×60/100），得分四舍五入保留2位小数点。
（1）监控系统更新（权重40%）
A.技术参数（70分）
a.监控摄像头：满足24小时高清录制（分辨率≥1080P）、楼道低照度环境适配（最低照度≤0.01Lux）、夜视有效距离≥15米、产品具备国家强制性3C认证及安防产品合格认证，得40分；高清录制、低照度适配、夜视距离3项，每缺失1项（或不满足标准），扣10分，无国家3C认证或安防产品合格认证，每缺失1项扣5分，两项均缺失扣10分。
b.监控硬盘录像机：满足支持32路监控摄像头稳定接入、内置硬盘存储容量≥8×8TB（且支持扩展至8×16TB）、支持电脑远程预览与回放、具备本地数据备份（USB接口）及故障恢复功能，得20分；接入路数不足32路，扣6分；内置存储容量不足8×8TB，扣5分；无远程预览/回放功能，扣4分；无数据备份或故障恢复功能，每缺失1项扣2.5分。
c.交换机：千兆以太网交换机、支持PoE供电、具备防静电/抗干扰能力，得10分；非千兆交换机，扣5分；不支持PoE供电，扣3分；无防静电/抗干扰能力说明，扣2分。
B.售后服务与质保（30分）
a.质保期限：质保期限≥3年，得15分；质保≥2年得10分，质保≥1年得5分，质保＜1年得0分。
b.售后响应速度：提供7×24小时售后咨询与报修热线，故障解决时间≤48小时，且提供售后热线证明，得15分；无7×24小时售后热线，扣3分； 48小时＜解决时间≤60小时，得6分，解决时间＞60小时，得0分。
（2） LED屏（权重50%）
A.技术参数（70分）
a.LED大屏：55英寸且≤3.5mm拼缝、物理分辨率≥1920×1080、可24小时持续工作、产品具备国家强制3C认证及安防产品合格证，得40分；55英寸且≤3.5mm拼缝、物理分辨率≥1920×1080、可24小时持续工作3项，每缺失1项（或不满足标准），扣10分，无国家强制3C认证及安防产品合格认证，每缺失1项扣5分，2项均缺失扣10分。
b.解码器：视频输出接口≥12个HDMI、视频输入接口≥2个、支持4K及以上、支持单面电视墙拼接和轮巡，得30分；视频接口不足12个，扣10分；视频输入接口不足2个，扣5分；不支持4K及以上，扣5分；不支持单画面电视墙拼接或轮巡，每缺失1项扣5分。
B.售后服务与质保（30分）
a.质保期限：质保期限≥3年，得15分；质保≥2年得10分，质保≥1年得5分，质保＜1年，得0分。
b.售后响应速度：提供7×24小时售后咨询与报修热线，解决时间≤24小时，且提供售后热线证明，得15分；无7×24小时售后热线，扣3分； 24小时＜解决时间≤36小时得6分，解决时间＞36小时，得0分。
（3）安装与售后技术服务（权重10%）
a. 安装方案：提供针对包头海关办公楼的定制安装方案，得6分；方案通用、无针对性得4分；无方案得0分。
b.售后响应：承诺2小时内电话响应、24小时内现场维修，得4分；超过以上时间不得分。
3.商务分10分。
供货周期：承诺合同签订后30日内完成全部供货及安装，得10分；40日内完成得5分，超40日不得分。

	其他因素
	1.公告期限3个工作日。
2.响应文件5份。



