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比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	包头海关办公楼电梯轿厢改造项目

	采购预算
	28000元

	经费来源
	财政经费

	评审方法
	综合评分法（权重：价格30%、评审因素70%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照；经营范围包含电梯装饰装修相关业务。
2.具备电梯轿厢装饰施工相应能力，有同类电梯装修装潢项目实施经验。
3.本项目不接受联合体参与，不允许转包、分包。

	★
实质性需求
	一、项目内容：2台电梯轿厢改造，包括轿厢内壁与地板，不含轿厢顶、轿厢们。
二、材质要求：轿厢内壁采用拉丝不锈钢材质包覆，轿厢后壁配置镜面不锈钢，轿厢地板采用岩板材质，材质颜色须与电梯轿厢门保持一致。
三、报价要求：
1.供应商报价为含税总价，报价包含材料费、加工制作费、运输费、现场安装费、辅材费、人工、安全措施费等完成本项目全部工作的一切费用，我方不再支付其他任何费用。
2.本项目共2台电梯轿厢，供应商须按整套完整方案报价，不接受分项拆包响应。
四、质保要求：整体项目质保期不少于1年，质保期内非人为损坏，供应商免费提供维修、更换零部件等售后服务。
五、工期要求：供应商需在响应文件中明确项目完工工期，合同签订后按采购人现场条件进场施工，施工需兼顾包头海关办公秩序，减少对日常办公影响。
六、验收标准：按照国家电梯相关装饰施工规范、采购需求、供应商响应方案、效果图进行现场验收；材质规格、工艺、外观需满足需求，无明显划痕、变形、缝隙不均匀等质量缺陷。
七、支付方式：施工方按照合同约定完成项目，验收合格后，我方收到合规有效发票后支付货款。

	评审因素
	1.价格因素30分，计算方法为：比选基准价/报价×30，比选基准价为符合资格条件的最低报价，得分四舍五入保留2位小数点。报价高于采购预算的、恶意低价的，视为无效响应。
2. 技术方案（60分）
（1）项目施工实施方案（30分）：包含施工工艺、现场保护措施、成品保护、安全文明施工、错峰施工方案；
方案完整，针对性强，得21‑30分；方案基本完整，措施一般得11‑20分；方案简单、缺项较多得0‑10分。
（2）材质技术响应（20分）：完全响应本项目拉丝不锈钢、镜面不锈钢、岩板等材质参数，提供材质说明，
得14‑20分；部分响应，得7‑13分；不响应不得分。
（3）效果图及成品效果说明（10分）：提供对应轿厢装修效果图、工艺细节说明，匹配项目要求，得6-10分；仅简单描述得1-5分；无相关说明不得分。
​3. 售后服务方案（10分）
售后服务方案完善，质保服务优于采购需求，故障响应、上门维修时限方案齐全得7‑10分；满足基本要求得3‑6分；方案不完善得0‑2分。
 

	其他因素
	1、公告期限（3个工作日）
2、响应文件份数（3份）
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