附件1

比选采购需求书

	基础信息栏

	项目名称
	额济纳海关民族团结墙面制作项目

	采购预算
	18000元

	评审方法
	(最低价法
(综合评分法（权重：价格xx%、评审因素xx%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。

2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。
2.经营范围包含广告制作、墙体彩绘、文化氛围营造等相关类目。
3.提供资质材料：营业执照复印件、法人授权书、项目实施能力承诺书、同类户外墙绘/喷绘施工业绩证明材料、详细施工组织方案、完整分项明细报价单、质保服务承诺函。
4.近3年经营活动无重大违法记录书面证明。

	★
实质性需求
	（一）基本情况

1. 项目地点：额济纳旗
2. 项目概况：此次彩绘北侧围墙总长约140m，平均高度1.8m，画面布局共计29幅主题画面（纯文字12幅、彩图17副），单幅平均规格：宽1.5m × 高2.5m，画幅间预留统一留白，串联成完整文化长廊。墙面基层已经全部完工平整，无需施工方进行修补、找平、刷底漆等墙面处理工作；全套29幅画面设计稿、文案、排版布局均已定稿完成，参选单位仅负责落地制作与安装施工，不产生设计费用；参选方可自主选择手绘墙体彩绘工艺或户外高清喷绘工艺。

（二）施工要求  

1.文件对接输出：严格使用额济纳海关最终定稿源文件，按照一比一实际尺寸出图，全程不压缩画质、不更改比例，确保画面无模糊、无变形、无失帧；

​2. 现场墙体定位：进场后精准弹线分格，确定每幅画面的安装坐标、固定间距，保证29幅画面整体排布整齐、间距统一、规整对称；

​3.高清喷绘制作：采用专业高清喷绘设备、户外耐候环保墨水批量喷绘，保障每幅画面无色差、无网点、无重影、画质均匀清晰；

4. 防水收边加固：对所有画面四周边缘进行密封收边、防水加固处理，阻断风沙、雨水渗入，从根源防止边角起翘、画面脱落；

5. 整体自查清洁：全面排查所有画面的平整度、贴合度、牢固度，清理施工现场残留胶迹、杂物、垃圾，保持场地整洁；

6. 竣工交付验收：整理全套竣工资料、项目实景照片，提交3年质保服务承诺，配合甲方完成竣工验收及项目交付； 

7. 材料要求：所有材料均为国标合格产品，喷绘材料、防水涂层等所有施工材料需提供产品合格证或质量检测报告，严禁使用非标劣质材料；
8. 施工规范：施工全过程符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）现行国家规范，做好安全防护、文明施工。

（三）质保服务要求   

1. 整体改造工程质保期不少于3年； 

2. 质保期内出现墙面掉漆、风化、颜色色差严重等质量问题，施工单位需在接到通知后72小时内到场免费维修、返工； ​ 

3. 质保期内提供免费上门检修服务，非人为损坏造成的质量问题全程免费处理。

（四）验收标准   

1. 整体施工布局、画面尺寸、图文内容、色彩风格与甲方最终定稿标准完全一致，无任何偏差改动；
2. 彩绘工艺成品画面色彩均匀饱满、无漏画、无流挂、无明显色差、无瑕疵污点；喷绘工艺成品画面高清平整、贴合牢固、无气泡、无褶皱、无翘边脱落问题；
3. 耐候防护、防水收边等配套工艺落实到位，成品可长期适配额济纳本地户外风沙、强日照、大温差气候环境；
4. 全程安全文明施工，施工现场整洁规范，竣工资料完整齐全，质保承诺条款规范清晰，验收合格后完成资料归档；
5. 工期要求：项目合同签订之日起10个自然日内，完成全部画面制作、现场施工、安装加固、场地清洁、验收交付等所有工作，确保项目按期竣工。

	评审因素
	评审方法按照最低价法。

	其他因素
	1.公告期限3个工作日。
2.响应文件份数3份。
3.投标文件所有页面均需加盖公章。
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