附件1
比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	呼和浩特白塔机场海关2026年度仪器设备
校准校验服务项目

	采购预算
	80520元

	评审方法
	最低价法
综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%）

	详细需求栏

	说明
	 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 
3.本项目根据海关业务工作需要，对35台仪器设备开展2026年度校准校验工作，对通过资格审查、全部实质性需求符合性审查的有效响应文件，按照报价由低到高排序，最低报价供应商为成交候选人，无打分评审环节。 。

	资格条件
	1.在中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力。
2.未被列为失信被执行人，无严重违法失信记录。
3.具备计量服务统筹能力，可协调同时具备CMA、CNAS计量校准资质的机构开展校准，合作机构资质能力须覆盖本次全部35台设备，响应文件中需提交资质证明材料。

	★
实质性需求
	 一、校准服务范围（合计35台/件设备）  
（一）监管一科（共8台） 
1. 直读式γ射线个人剂量计（仁机RJ31-1305）2台
2. 表面粘污仪（SEA CoMo-170）1台
3. 手持式核素识别仪（identiFINDER-R 400-N）1台
4. 门式行包核辐射探测设备（上海仁机RJ12）2台
5. 台秤 2台 
（二）监管二科（共7台） 
1. 通道式行人放射性监测系统（PR400）1台
2. 行人与行李放射性监测装置（RJ12-3004）1台
3. 一体化数字式辐射巡测仪（便携式A、Y剂量率，RJ32-3602）1台
4. 个人计量报警仪（NCR11）2台
5. 台秤（ACS-30）1台
6. 台秤 1台 
（三）旅检科（共20台/件） 
1. 手持式化学探测器（ChemPro100）1台
2. 手持式巡检设备（identiFINDER）1台
3. 手持式核素识别仪（BG3910）1台
4. 马射线探测仪(密度仪/R中子辐射探测巡检仪)（PDS-100GN）1台
5. PCT-CNG型虎牌军用毒物PID气体检测仪（PCT-RMD）1台
6. 红外热像仪（海康威视H10）1台
7. α、β表面沾污仪（中广核贝谷）1台
8. X、Y辐射个人计量当量检测仪（BG2020）1台
9. 实时荧光PCR仪（AQSS930-16）1台
10. 掌上离心机（D10OSE）1台
11. 掌上离心机（S1010E）1台
12. 电冰箱（BCD-32SWDGZF）1台
13. 红外体温计（YT-3）2支
14. 红外体温计(耳温)（IRT-3030）1支
15. 电子血压计（UT24J）1台
16. 加样枪（艾本德10ul）1支
17. 加样枪（艾本德20ul）1支
18. 加样枪（艾本德200ul）1支
19. 加样枪（艾本德1000ul）1支 
二、服务时限与分批校准要求 
1.服务商须梳理全部35台仪器设备校准周期，按照各设备证书到期先后顺序制定分批次校准实施计划，错峰安排上门、送检作业，避免多台设备同步停机，保障口岸查验工作连续开展。​
2.所有设备校准、证书出具及归档交付工作，均需严格匹配对应设备校准周期节点完成。​
3.大型通道式辐射监测设备优先协调非通关高峰时段上门校准，小型便携、实验室设备需统一上门收取送检，校准完成后免费送回。​
4.所有现场作业须避开口岸通关高峰，严格控制作业时长，不得干扰口岸正常旅客通关秩序。
三、技术标准与证书要求 
1. 所有设备校准严格遵循国家现行计量检定规程、校准规范，按设备类型执行对应专项标准；
2. 全部设备校准完毕后，逐台出具带CMA/CNAS标识的正式校准证书，证书包含设备信息、校准参数、误差数据、合格判定、下次校准提醒日期，数据可全国计量平台溯源；
3. 所有用于校准的标准计量器具均需在有效检定周期内，可随时提供标准器具检定证书备查；
4. 校准判定不合格的设备，服务商须提供免费现场调试、校正，整改后二次校准，直至指标达标，不额外收取任何费用。 
四、费用与配套服务要求 
1. 全部服务报价包含人工、标准器具、运输、防护、耗材、证书出具、整改调试、培训、危废处置等所有费用，采购人无需额外支付任何款项；
2. 服务商须安排专人上门提取需外送校准设备，校准完成后完整送回，承担运输、防护、破损风险；
3. 校准过程产生的废旧耗材、废弃实验耗材等危险废弃物，须统一合规无害化处置，并提供官方处置凭证；
4. 完成全部校准工作后，对各科室操作人员开展设备日常自检、读数判断、简单故障识别的免费操作培训；
5. 合同服务周期内，提供免费上门复测、远程技术咨询、现场调试服务。
6. 响应文件纸质份数3份，统一装订，不可散页。
7. 本项目不接受联合体参与比选；成交供应商可统筹委托具备对应CMA/CNAS资质的第三方计量机构开展分项校准工作，约束要求如下：
①成交供应商为本项目唯一履约责任主体，统一对接、统一履约、统一出具全套档案，承担全部质量、安全、证书合规责任；
②响应文件须列明全部合作分包计量机构及对应资质证明，未经我方审核通过的单位不得开展校准；
③禁止整体转包，成交单位须配备专职统筹人员全程负责收送设备、上门调度、不合格设备整改、证书汇总；
④分包单位不得再次转包、二次分包校准业务。
8. 单批次校准完成后3个工作日内同步交付纸质校准证书及电子版校准档案，同步附所有分包计量机构资质复印件归档。

	评审因素
	

	其他因素
	1、公告期限为3个工作日
[bookmark: _GoBack]2、响应文件份数3份
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